**Настольная рабочая станция для инкубации**

**и центрифугирования кассет BioVue (ORTHO Workstation)**

**(Ortho-ClinicalDiagnostics.,Inc.,Великобритания)**

**Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5652**

Основные характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочая стойка  | размещение до 12 пробирок и 48 кассет |
| Электронная пипетка | 5 программ раскапывания, стандартные объемы – 10, 40, 50 мкл,использование одноразовых наконечников |
| Центрифуга |  |
| Время центрифугирования Скорость центрифугирования Индикатор скорости Индикатор времени Вместимость  | 5 мин (полный цикл)фаза 1: 793 ± 10 оборотов в минфаза 2: 1509 ± 10 оборотов в мин4 цифровых символа4 цифровых символа10 кассет |
| Инкубатор |  |
| Температура инкубации Вместимость Штатив для образцов и кассет Размеры системы Вес  | 37°C ± 2°C20 кассет (2 независимых отделения по 10 шт.)размещение до 12 пробирок и 48 кассет57,5 х 32,5 х 22,0 см (Д х Ш х В)10,89 кг |
|  |  |